s univerzálním LED SANlight STIXX rozhodně ano
͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏  ͏

Zobrazit e-mail v prohlížeči
Dobrý den, chcete svým rostlinám dopřát ještě lepší podmínky pro optimální růst a bujnější květ? Seznamte se s novou řadou LED svítidel STIXX od rakouské TOP značky SANlight. Řada SANlight STIXX přináší nejvyšší úroveň flexibility v profesionálním grow osvětlení.
### Víc světla ze všech stran, víc gramů I ta nejlepší LED svítidla nechávají spodní části rostlin nedostatečně prosvětlené, což negativně ovlivňuje jejich celkový vývoj. STIXX jako doplňkový zdroj světla proniká hustým olistěním podporuje vývoj květů omezuje předčasné odumírání spodních listů Výsledkem je rovnoměrnější růst, efektivnější využití světla a vyšší celkový výnos.
### Světlo tam, kde je skutečně potřeba Díky ultratenkému provedení a pasivnímu chlazení lze svítidlo STIXX snadno umístit pod, mezi nebo vertikálně podél jednotlivých vrstev porostu, aniž by omezovalo proudění vzduchu nebo pracovní prostor. ### Toplight & Sidelight & Undercanopy STIXX může být plnohodnotným řešením i jako samostatné horní osvětlení. S konfiguracemi od 200 až po více než 1500 µmol/m²/s jej lze přizpůsobit růstové fázi i intenzivním květovým instalacím.
SANlight STIXX
### Optimální spektrum, výkon, spotřeba, PPFD Díky modulární koncepci napájecích zdrojů mohou pěstitelé optimalizovat systém buď na maximální účinnost nebo na maximální světelný výkon, a dosáhnout tak přesné kontroly nad spotřebou energie i hodnotou PPFD. Vyvážené plnospektrální bílé světlo se zvýšeným podílem červené složky podporuje jak vegetativní, tak generativní fázi růstu a významně přispívá ke zdravé struktuře rostlin, silnému kořenovému systému a optimálnímu vývoji květů. ### Odolnost, flexibilita, TOP výsledky Technologie s dlouhou životností a krytím IP68 obstojí i v náročnějších podmínkách. Modulární koncepce umožňuje velmi flexibilní využití. SANlight STIXX je perfektním řešením jak pro profesionální pěstírny, tak menší growboxy.
SANlight STIXX
### Už to roste?
Tyto články Vám pomohou v začátku květové fáze i při pokročilé kontrole indoor klimatu.
#### Díl 6: Přepnutí do květu a první týdny kvetení
Přečíst
#### Pokročilá kontrola klimatu – VPD a transpirace
Přečíst
Ať to roste!
### Naše tipy
SANlight STIXX 2-60 LED 47W - 127 μmol/s (AA5010)
1 699 Kč​
KOUPIT
SANlight STIXX 3-80 LED 70W - 191 μmol/s (AA5020)
2 099 Kč​
KOUPIT
SANlight STIXX 4-100 LED 94W - 254 μmol/s (AA5030)
2 599 Kč​
KOUPIT
SANlight STIXX 5-120 LED 117W - 317 μmol/s (AA5040)
3 429 Kč​
KOUPIT
SANlight Undercanopy STIXX 4-100 LED 94W - 254 μmol/s (AA5130)
3 199 Kč​
KOUPIT
SANlight Undercanopy STIXX 5-120 LED 117W - 317 μmol/s (AA5140)
3 999 Kč​
KOUPIT
SANlight Undercanopy STIXX 6-150 LED 141W - 381 μmol/s (AA5150)
4 649 Kč​
KOUPIT
SANlight STIXX Undercanopy 120x240 cm SET
21 199 Kč​
KOUPIT
SANlight STIXX
### 🌰 Kompletní nabídka semínek
NAKUPOVAT
Potřebujete poradit s výběrem?
info@higarden.cz +420 777 96 86 22 Čeněk Smejkal Vedoucí prodeje
Doprava ZDARMA pro objednávky nad 3000 Kč
Diskrétní balení Nikoho nemusí zajímat vaše objednávka
30! dnů na vrácení pro všechny případy
PRODEJNA A KONTAKTY info@higarden.cz 777 96 86 22
Praha 9 Poděbradská 1099 Po-Pá 9:00 – 17:00
Pokud jste s našimi službami spokojení, budeme rádi za zanechání vaší recenze na Google.com a Firmy.cz
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Změna cen vyhrazena. Odesílatelem tohoto obchodního sdělení je: higarden.cz K Žižkovu 640/11, 190 00 Praha 9 - Vysočany. IČ: 04319346 ​Pro odhlášení z odběru