Resistencia a –196 °C, doble impermeabilidad y aislamiento térmico: así protege GERF®.

Si no lees correctamente este mensaje, haz clic aquí

No olvides seguirnos en nuestras redes sociales

Gestiona tu suscripción | Desuscríbete
Recibes este mensaje porque estás registrado en nuestra página web y aceptaste recibir comunicaciones por email de nosotros. Treck SA, Av. Santa Rosa 5220 - San Joaquín, Santiago, 8960025 Región Metropolitana CL www.treck.cl +56934059696 Treck S.A.
Mensaje enviado con MailUp®