Onze meest geavanceerde luchtreinigers ooit
‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏   ‌ ͏

Niet correct weergegeven? Bekijk online.
NIEUWSTE TECHNOLOGIE
Ontdek onze nieuwste, meest geavanceerde luchtreiniging ooit.
Ontdek luchtreinigers
Reinigt. Verkoelt jou. Verwarmt. Nu met 50% meer NO₂-filtratie¹
Een probleem, niet enkel buitenshuis.
Stikstofdioxide (NO₂) zal je niet onbekend zijn. Het is een gas dat voornamelijk afkomstig is van uitlaatgassen en uitstoot van de industrie. Het bevindt zich niet enkel buitenshuis, maar het komt ook binnenshuis vrij. Gasfornuizen, open haarden en kaarsen zijn slechts enkele bronnen van NO₂ (stikstofdioxide) - een veelvoorkomende en potentieel schadelijke stof die zich in huis kan ophopen.
K-koolstoffilter verwijdert meer NO₂
Onze nieuwe luchtreinigers zijn voorzien van een geavanceerd K-koolstoffilter, dat wetenschappelijk is ontwikkeld om 50% meer NO₂¹ op te vangen. Drietraps HEPA-filtratie vangt ook stof, allergenen en virussen op, zodat jij en je gezin schonere lucht kunnen inademen.
Innovatie in Dyson luchtreinigers
Detecteert
Ingebouwd sensorsysteem detecteert, analyseert en rapporteert deeltjes in de lucht in realtime. Reageert automatisch om de lucht te reinigen en geeft realtime resultaten weer op het LCD-scherm en in de MyDyson™ app.²
Filtreert
Het HEPA H13-filter vangt 99,95% van de ultrafijne deeltjes³. Ons K-koolstoffilter elimineert geuren en gassen, waaronder 50% meer NO₂¹. Het unieke katalytische filter vernietigt formaldehyde, continu⁵.
Verspreidt
Air Multiplier™ technologie levert een gelijkmatige krachtige luchtstroom van ruim 290 liter per seconde. Oscillatie van 350° circuleert gereinigde lucht door de hele kamer.⁵
Verbindt
Bedien en controleer op afstand de luchtkwaliteit bij jou thuis, stel schema's in en ontdek vervuilingstrends met persoonlijke rapporten op de MyDyson™ app.²
Ontdek luchtreinigers
Koop rechtstreeks op Dyson.be
Beste Prijs-garantie
Gratis snelle bezorging
40 dagen op proef
2 jaar garantie
Hoe zou je deze email beoordelen?
Slecht |  |  |  |  | Uitstekend
| Privacybeleid Beheer voorkeuren
Voeg noreply‌@e‌.dyson‌.be aan je adresboek toe om ervoor te zorgen dat e-mails van Dyson in je Postvak IN terechtkomen. Als je liever geen e-mails van ons ontvangt, klik hier om je voorkeuren te beheren.
Dyson Limited heeft een vergunning van de Financial Conduct Authority om op te treden als kredietmakelaar en staat onder toezicht van deze instantie met betrekking tot deze diensten.
Dyson B.V., De Ruijterkade 139, 1011 AC, Amsterdam, Netherlands.
Meest geavanceerde luchtreining m.b.t. onze middelgrote luchtreinigers.
¹ Getest volgens methode TM-003387. Getest in een testkamer van 3 m³ bij een luchtstroomsnelheid van 10 in een onafhankelijk testlaboratorium (Fraunhofer WKI) in vergelijking met standaard actieve koolfilters.
² De functionaliteit van de app kan per land verschillen. Vereist een app-compatibel apparaat met wifi of mobiele data, Bluetooth 4.0 en iOS 15 of Android 8 of hoger. Er kunnen standaardtarieven voor berichten en data gelden. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Dyson is onder licentie.
³ Onderworpen aan filtratie-efficiëntietests tot 0,1 micron (ISO29463).
⁴ Volledig extern getest apparaat op basis van GB/T 18801-2022 continue injectie cumulatieve massaformaldehydeprotocol totdat het formaldehyde CADR-niveau is bereikt. De werkelijke resultaten kunnen variëren.
⁵ Getest op filtratie-efficiëntie (EN1822), luchtverdeling (DTM-801) en reinigingsdekking (TM-003711) in een ruimte met een oppervlakte van 81 m³ en op warmteafgifte in een ruimte met een oppervlakte van 35 m³ (DTM-961)