Steg för steg – från noggrant förberedd yta till spegelblank bilfinish eller autentisk metalllook. Tips, tekniker och utrustning som gör jobbet enklare.
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Från rå yta till perfekt finish Bli slipad på slipning, och glänsande på slutfinish.
Att bygga en modell handlar inte bara om att limma ihop bitar eller måla ytan, det handlar om att skapa en känsla av precision, kvalitet och realism. Små ojämnheter, defekter eller felaktig slipning kan synas tydligt efter målning och förstöra intrycket, medan en noggrant förberedd yta gör varje färgval, varje detalj och varje polerad yta till något som verkligen sticker ut. Den här guiden är framtagen efter önskemål från en av våra kunder och går steg för steg igenom hur du förbereder, spacklar, slipar och polerar din modell för bästa möjliga resultat. Vi visar vilken utrustning som underlättar jobbet, vilka tekniker som ger en jämn yta, och hur du bygger upp både metallfinish och spegelblank bilfinish på ett säkert och kontrollerat sätt. Om du har egna önskemål om vad vi ska ta upp i kommande guider, tveka inte att höra av dig. Vi vill att våra guider ska vara praktiska, inspirerande och anpassade efter just dina behov.
1. Förbered underlaget
Att förbereda delarna noggrant innan du börjar spackla eller måla är avgörande för att få ett snyggt och jämnt resultat. Om underlaget inte är rent eller jämnt, kommer spackel och färg aldrig att fästa ordentligt, och små fel blir mycket synligare efter målning.
1.1 Tvätta delarna Använd ljummet vatten med milt diskmedel eller handtvål. Använd en mjukt borste, tandborste eller mikrofiberduk för att komma åt alla små skrymslen. Skölj noggrant och låt delarna torka helt. Varför? Fett, olja och damm från fabriken eller från dina händer kan göra att spackel och färg inte fäster ordentligt, vilket leder till fläckar eller ojämn yta.
1.2 Inspektera ytan noggrant Leta efter gjutmärken, formsläppmärken, skarvar, små gropar eller bubblor i plasten. Använd gärna stark, riktad belysning från olika vinklar, ytan ser helt annorlunda ut i starkt ljus och små defekter blir tydligare. Tips: Håll delen mot ett vitt papper för att bättre se skuggor och ojämnheter.
1.3 Förbered för slipning Identifiera vilka områden som behöver avfasas, jämnas ut eller fyllas med spackel. Om ytan har skarpa kanter, slipa lätt med sandpapper 400–600 grit för att jämna ut större ojämnheter innan spackling. Var försiktig med tunna detaljer, för mycket slipning kan skada små delar.
1.4 Extra tips för bästa resultat Tvätta aldrig delar direkt efter slipning med starka kemikalier, då detta kan lämna rester som stör spacklet. Använd alltid handskar när du hanterar delarna efter tvätt, även små fingeravtryck kan bli synliga genom färgen. Ordna arbetsplatsen, ha en ren yta, bra ljus och alla verktyg nära till hands. En organiserad start gör jobbet mycket enklare och mer noggrant.
Utrustning som gör jobbet enklare
2. Spackling – jämna ytor för perfekt finish Spackling är det steg som verkligen avgör om ytan på din modell blir jämn och snygg innan färg och polering. Även små gropar, gjutmärken eller skarvar syns tydligt efter målning om de inte spacklas ordentligt. Rätt teknik, noggrannhet och att välja rätt typ av spackel är avgörande för ett professionellt resultat. Försäkra att plasten verkligen är helt torr innan spackel. Fukt kan ge bubblor eller dålig vidhäftning.
2.1 Välj rätt spackel Det finns tre huvudtyper av spackel, och valet beror på storleken på lagningen, materialet och hur mycket tid du vill ha på dig att arbeta med spacklet.
Snabbhärdande spackel (fast curing) Perfekt för små sprickor, tunna lager eller snabb korrigering. Härdar snabbt, vilket gör att du snabbt kan slipa och fortsätta med målning. När du ska använda det: Om du bara behöver fylla små gropar, sprickor eller ojämnheter på plast eller resin, eller om du vill ha snabb arbetsgång. Produktförslag: Tamiya Putty Basic Type – klassiskt snabbhärdande spackel, lätt att slipa och applicera. Mr. Surfacer 500 (40 ml eller 100 ml) – flytande filler som jämnar ut små ojämnheter och fungerar även som tunn primer. Vallejo Plastic Putty – tunn, lättapplicerad och perfekt för små hål och sprickor.
Modellspackel (modellering/working putty) Lämpligt för större ytor, gropar och detaljer där du vill ha längre arbetstid för att forma och slipa spacklet jämnt. När du ska använda det: Om du behöver fylla större skarvar, bygga upp yta på resin- eller metalldelar, eller göra modifieringar där spacklet ska formas noggrant. Produktförslag: Ammo Mig Arming Putty, Acrylic Type – lång arbetstid och lätt att forma. Revell Plasto Modelling Body Putty (25 g) – standardmodellspackel som är lätt att slipa. Milliput - Standard 113.4g. – tvåkomponents epoxyspackel som passar för större fyllningar, uppbyggnad av ytor och modifieringar där slipning är viktig.
Lättviktsputty / airbrush-friendly Lämpligt för tunna lager, små detaljer eller känsliga ytor där du vill ha en väldigt fin och jämn yta. Lätt att slipa och applicera. När du ska använda det: Om du vill fylla små gropar utan att förlora detaljer, skapa superfina ytor eller applicera tunna lager på detaljerade modeller. Produktförslag: Green Stuff Airbrush Masking Putty – flexibel och perfekt för små detaljer. Vallejo Plastic Putty – tunn och lättslipad, bra för små sprickor. AK Interactive Modelling Putty White (20 ml) – fin konsistens, lätt att forma och slipa, passar bra på tunna lager.
### 2.2 Applicera spacklet korrekt Att applicera spackel på rätt sätt är avgörande för en jämn yta och ett snyggt slutresultat. Fel teknik kan ge extra sliparbete eller att små ojämnheter syns efter målning. Välj rätt verktyg Använd en liten spatel, tandpetare, skruvmejsel med fin spets eller en pensel beroende på hur detaljrikt området är. Små verktyg ger bättre kontroll i trånga skarvar och gropar. Börja med ett tunt lager Applicera alltid ett tunt lager först. Det är lättare att bygga upp flera tunna lager än att försöka slipa ner ett tjockt lager jämnt. Tunna lager härdar snabbare och minskar risken för sprickor eller bubblor. Fyll gropar och defekter ordentligt Tryck ner spacklet i sprickor, gjutmärken eller skarvar, men försök att inte “måla ut” spacklet för långt ut på den intakta ytan. Detta sparar sliparbete senare och minskar risken att ta bort detaljer eller skada ytan. Använd en putty tray vid behov En putty tray är inte nödvändig, men mycket praktisk, särskilt om du jobbar med tvåkomponentsspackel (t.ex. Milliput eller Arming Putty) eller flera spackeltyper samtidigt. Den låter dig: Lägg upp små mängder spackel utan spill Blanda komponenter exakt innan applicering Hålla olika spackeltyper separerade Förhindra att spacklet torkar direkt på arbetsytan Om du bara använder små mängder snabbhärdande spackel kan du klara dig utan tray, men det ger definitivt bättre kontroll och mindre stök vid större projekt. Släta ut ytan försiktigt Efter applicering kan du jämna ut ytan lätt med spateln, tandpetare eller fingret (om det är små ytor och spacklet inte har härdat). Målet är att spacklet ska fylla defekten utan att bilda stora toppar som måste slipas bort. Låt spacklet härda ordentligt innan slipning Följ spacklets anvisningar för härdningstid – snabbhärdande spackel torkar på några minuter, medan modellspackel kan behöva längre tid. Att slipa för tidigt kan ge en ojämn yta eller smula upp spacklet. Tips: Applicera i flera tunna lager hellre än ett tjockt. Använd tejp eller maskering runt känsliga detaljer om du vill undvika att spackel hamnar på fel ställe. Slipa alltid med lätt tryck och gärna med fint sandpapper (400–800 för plast/resin) för bästa finish.
Utrustning som gör jobbet enklare
### 2.3 Låt spacklet torka ordentligt Att låta spacklet härda helt innan du slipar är avgörande för att få en jämn och snygg yta. Om du slipar för tidigt kan spacklet smulas, dra ut trådar eller skapa små gropar, vilket bara ger mer arbete. Varierande torktid: Snabbhärdande spackel (t.ex. Tamiya Putty, Mr. Surfacer 500) kan vara klart på några minuter till en halvtimme, beroende på tjocklek. Modellspackel (t.ex. Ammo Mig Arming Putty, Revell Plasto, Green Stuff) kan behöva längre tid – ibland flera timmar – innan det är hårt nog att slipa. Tvåkomponents-epoxy (t.ex. Milliput, Arming Putty Classic) börjar härda direkt när komponenterna blandas och kan behöva flera timmar eller över natten för full styrka, särskilt vid tjockare lager. Kontrollera härdningen försiktigt: Känn lätt med fingertoppen (eller handskad fingertopp) om spacklet är fast. Om det fortfarande känns kladdigt eller mjukt, låt det torka längre. Slipning på ett spackel som inte är helt härdat kan skapa spår och ojämnheter. Extra tips: Tjockare lager spackel behöver mer tid än tunna lager, även för snabbhärdande varianter. Om du vill påskynda torkningen för snabbhärdande spackel kan du arbeta i ett rum med normal rumstemperatur; undvik direkt värme som kan orsaka sprickor. Markera gärna ytan med lätt tryck på flera ställen för att känna efter konsistensen innan du börjar slipa.
### 2.4 Förbered för slipning När spacklet har torkat helt är det dags att jämna ut ytan. Börja med fint sandpapper (400–600 grit) för små detaljer, eller grövre papper om du behöver jämna ut större ojämnheter. Teknik: Slipa försiktigt och i små, kontrollerade rörelser. Undvik att trycka för hårt – målet är att slipa ner spacklet jämnt, inte plasten runt omkring. Håll sandpappret på en jämn vinkel mot ytan och kontrollera ofta för att undvika över-slipning. Tips: Börja alltid med grövre papper för större ojämnheter, sedan finare för att släta ut ytan. Om du vill skydda känsliga detaljer kan du använda masking tape eller slipa med lätt hand. Rengör ytan mellan slipningar så att damm inte skapar repor eller ojämnheter.
### 2.5 Kontrollera och bygg upp ytan Efter att du har slipat spacklet är det viktigt att inspektera ytan noggrant. Använd starkt ljus och titta från olika vinklar, små spår, bubblor eller ojämnheter kan fortfarande finnas kvar. Ett tips är att hålla delen mot ett fönster eller använda en vit bakgrund; ljuset avslöjar snabbt problem som måste åtgärdas innan målning. Om du upptäcker djupare gropar eller större defekter, applicera ytterligare tunna lager spackel. Var noga med att varje lager får torka ordentligt och slipas jämnt innan nästa appliceras. Ett kontrollerat, lager-för-lager-arbete ger ett betydligt jämnare resultat än att försöka täcka allt i ett enda tjockt lager. För att få ett perfekt resultat: Håll ytan ren mellan varje lager och slipning – damm kan skapa små gropar som syns genom färgen. Undvik kemikalier direkt efter slipning, eftersom de kan påverka spacklets vidhäftning. För små detaljer, använd tandpetare eller tunna spatelspetsar, det ger precision utan att skada omgivande yta. Ha alltid extra spackel nära till hands; när du börjar titta noggrant på ytan är det lätt att upptäcka fler små defekter. Genom att kontrollera, korrigera och bygga upp ytan steg för steg får du en jämn och professionell grund som är redo för primer och färg.
## 3. Grit och slipteknik – grunden för jämn yta Efter att spacklet har härdat och slipats grovt är nästa steg att förbereda ytan med rätt sandpapper och slipteknik. Hur du slipa avgör hur jämn och fin ytan blir, och därmed hur väl färg, metallfinish eller polering slutligen ser ut. ### 3.1 Vad betyder grit? Grit är sandpapperets kornstorlek och anger hur fint eller grovt det är: Lägre grit (200–400) – grovt papper, används för att snabbt jämna ut stora ojämnheter eller ta bort överflödigt spackel. Mellan-grit (600–800) – bra för att släta ut ytan efter grovslipning. Högre grit (1000–2000) – används för fin slipning, särskilt inför målning eller metallfinish. Extra fin (2500–3000+) – används vid våtslipning innan polering eller för att få spegelliknande yta på t.ex. bilar. Tips: Börja alltid med lägre grit och bygg upp mot finare grit. Att hoppa över steg kan ge repor eller ojämnheter som syns genom färgen.
### 3.2 Torrslipning vs våtslipning Torrslipning: Snabbt och enkelt, passar bra på spackel och grundyta. Kan ge damm, vilket kan repa ytan om det inte rengörs mellan grit. Bra för initial jämning av större ojämnheter. Våtslipning: Sandpapper används tillsammans med vatten. Ger mycket jämnare yta, mindre damm och repor. Perfekt inför metallfinish på modeller eller när du vill ha spegelblank yta på t.ex. bilmodeller. Lämpar sig bäst efter att ytan redan är relativt jämn och finslipad med torrslipning. Tips: Doppa sandpapperet i vatten och håll ytan fuktig. Tvätta och torka av mellan slipningar för att undvika damm och små spår.
### ### 3.3 Rätt teknik Håll sandpappret på jämn vinkel mot ytan, och slipa i små, kontrollerade rörelser. Använd lätt tryck, speciellt på tunna delar, du vill slipa jämnt, inte ta bort detaljer. Rengör ytan ofta mellan slipsteg för att se resultatet tydligt. Börja alltid med grövre grit där det behövs, och avsluta med finare grit för att få slät yta.
### 3.4 Praktiska tips för olika slutfinish Metallfinish / flygplan: För metallfinish, som på flygplan eller militärmodeller, är målet att ytan ska se slät men realistisk ut, utan att bli helt spegelblank. Börja med att jämna ut spacklet och ytan med mellan- till hög grit (600–1000). Detta tar bort större ojämnheter och gör ytan redo för mer finjustering. Om ytan fortfarande har små repor eller ojämnheter kan du göra en lätt våtslipning med högre grit (1500–2000). Detta ger en jämn yta som aluminium- eller metallfärgen fäster snyggt på. Undvik att polera för hårt: små strukturer och texturer på ytan bidrar till realism t.ex. lätt ojämn metall eller panellinjer på flygplanet. Efter målning kan du applicera ett lätt lager klarlack om du vill skydda metallfinishen, men håll finishen relativt matt eller satin för autentisk metalllook. Blankpolerad bil: För bilar eller fordon där målet är spegelliknande glans, behövs en noggrannare och mer stegvis slipning. Efter grund- och spackelyta, bygg upp ytan med finare grit i flera steg: börja med 1000, gå vidare till 2000 och slutligen 3000 grit. Utför gärna våtslipning mellan varje steg – detta ger en extremt jämn yta och minskar risken för damm och repor. När ytan är jämn kan du polera med fin polermassa. Arbeta gärna i flera steg: grov → medium → fin. Avsluta med vax för att ge djup, spegelliknande glans och skydda ytan. Eftersom små repor syns tydligt på högblanka ytor, är det viktigt att arbeta metodiskt och gradvis bygga upp finishen.
### Nu är modellen redo för primer och färg Nu när ytan är jämn och slipad är det dags att lägga primer och måla modellen. Se gärna vårt tidigare utskick, “Hobbyland guide: Hemligheterna bakom levande modeller”, för tips om hur du väljer rätt primer och färg. När färgen har torkat ordentligt och ytan är helt torr kan du gå vidare till nästa steg: slutfinish och polering. Tips: Ta dig tid i varje steg, en väl förberedd yta ger alltid bäst resultat, oavsett om du siktar på realistisk metallfinish eller spegelblank bilfinish. Avfettning före målning: Ett tunt lager isopropylalkohol kan ta bort mikrofett från fingrar som handskar inte fångade upp.
## 4. Polering och slutfinish När ytan är jämn och slipad med rätt grit är nästa steg att förvandla den släta ytan till den slutliga finishen. Hur du polerar beror på om målet är metallfinish eller blankpolerad yta, men grunderna är desamma. ### 4.1 Förbered ytan Innan du börjar polera: Kontrollera att ytan är helt jämn Inspektera ytan noggrant i starkt ljus och från olika vinklar. Små repor eller ojämnheter syns direkt vid polering, så korrigera med spackel och slipning om det behövs. Rengör ytan Ta bort allt damm och sliprester. Använd en mjuk mikrofiberduk eller borste. Eventuella partiklar på ytan kan repa färgen eller polermedlet och ge ojämn finish. Välj rätt poleringsmetod efter typ av finish Metallfinish (exempelvis ett flygplan) : Lätt våtslipning med #1500–#2000 grit ger en jämn yta inför metallmålning. Spegelblank bilfinish: Gå upp till #3000 grit för extremt jämn yta. Våtslipning rekommenderas. 4.2 Välj polermedel Polermedel används i flera steg, från grovt till mycket fint, för att ta bort repor och ge glans:
Grovt polermedel (Coarse polishing compound) Tar effektivt bort större repor, djupare märken eller små ojämnheter i ytan. Applicera alltid med små mängder och arbeta försiktigt för att undvika överarbete och för tunn yta. Lämpligt som första steg innan finare polermedel används för att återställa glans.
Finpolermedel (Fine polishing compound) Jämnar ut ytan ytterligare och börjar ge en tydlig glans. Använd med lätta rörelser och små mängder för att undvika överpolering. Perfekt som förberedelse inför sista finishen eller för att förbättra ytan efter grovpolering.
Wax (Protective/Polishing Wax) Ger lätt glans och skyddar ytan. Applicera med små mängder och mjuka, cirkulära rörelser för jämn yta. Perfekt som förberedande steg inför sista finish-polering eller för att fräscha upp ytan vid behov. OBS! Stoppa här om du vill ha realistisk metallfinish för flygplan, pansarvagn eller andra modeller där spegelblank yta inte är önskad. Fortsätt med Finish om du vill ha högblank bilfinish eller spegelblank yta.
Finish-polermedel Ger maximal glans och en helt jämn yta. Använd med mycket lätta rörelser och minimalt med produkt för bästa resultat. Det sista poleringssteget innan eventuell vaxning eller applicering av klarlack, och ger ytan en professionell, spegelblank finish.
Tips: Testa alltid polermedlet på en liten yta först. Använd rena dukar eller pads för varje steg för att undvika kontaminering med grovare medel.
### ### 4.3 Poleringsteknik Att polera en modell handlar både om teknik och känsla. Det är viktigt att kunna använda verktygen på rätt sätt, men det handlar också om att se och känna när modellen ser balanserad och fin ut.
#### 1. Använd rätt verktyg Mjuk duk eller mikrofiber: Perfekt för handpolering av små ytor. Poleringspad eller svamp: Bra för större ytor eller lätt rundade former. Maskin (valfritt): För avancerade användare kan liten roterande polermaskin ge snabbare resultat, men kräver försiktighet, för nybörjare rekommenderas alltid handpolering.
### Handpolering vs maskinpolering Maskinpolering kan ge snabbare resultat på större ytor, men på små eller tunna plastdetaljer finns risker: Överhettning: Snurrande polerskivor kan snabbt värma upp plasten och mjuka upp den, vilket kan deformera eller smälta detaljer. Bortslipning: Hårt tryck eller fel polermedel kan slipa bort tunna kanter, panellinjer eller små utskjutande delar. Kontroll: Handpolering ger maximal precision och känsla, vilket minskar risken för misstag på känsliga områden.
#### Tryck och rörelse Lätt till måttligt tryck räcker, för hårt tryck kan skapa nya repor, ta bort detaljer eller jämna ut ytan för mycket. Var konsekvent med rörelserna och håll samma tryck över hela området. Kontrollera ofta ytan under arbetet för att se hur repor försvinner. Tips: Polera gärna i små steg och pausa för att inspektera ytan i starkt ljus. Om du ser ojämnheter eller kvarvarande repor, gå tillbaka till föregående polermedel och jämna till innan du fortsätter med nästa steg.
#### Stegvis uppbyggnad Börja alltid med grovare polermedel för att jämna ut repor och defekter från slipningen. Fortsätt med medelgrovt polermedel för att få bort kvarvarande märken och mjuka övergångar. Avsluta med finaste polermedel för glans och spegelfinish. Ta tid mellan varje steg, så att du kan se effekten och undvika överpolering.
### 4.4 Tips för olika typer av finish Metallfinish / exempelvis flygplan och pansarvagnar: Målet är en jämn yta utan att ta bort små strukturer som panellinjer eller lätt textur på metall. Efter polering kan ett lätt lager klarlack appliceras för skydd, men håll ytan matt eller satin för autentisk metalllook. Undvik överpolering, det kan ge ett onaturligt blankt resultat. Spegelblank bilfinish: Här är målet hög glans, nästan som en spegel. Arbeta långsamt och stegvis: grov → medium → fin → finish. Våtslipning mellan polersteg ger en extremt jämn yta och minskar risk för damm eller repor. Små repor syns direkt, tålamod och flera små steg är avgörande.
### Extra tips för nybörjare Ta pauser: Polering kan vara tröttande för ögonen. Kontrollera ytan ofta istället för att arbeta länge i ett svep. Byt duk ofta: En smutsig duk sprider repor. Bra ljus: Ljuset avslöjar repor och ojämnheter som annars är osynliga. Rengör mellan steg: Torka av polermedlet innan nästa steg för att se resultatet tydligt. Bygg upp finishen gradvis: Snabb polering ger ofta ojämn glans, arbeta i flera små steg för ett jämnt och glansigt resultat. Var inte rädd för att gå tillbaka ett steg om du ser repor. Ha alltid små mängder polermedel nära till hands, det är lätt att behöva fylla på under arbetets gång. Uthållighet är nyckeln, handpolering är långsamt men ger det bästa och mest kontrollerade resultatet.
### ### 4.6 Avslutande steg efter polering Rengöring av ytan Efter sista polermedlet, torka av ytan noggrant med en ren, mjuk duk. Ta bort alla polermedelrester annars kan de lämna “dimma” eller små partiklar som stör vax eller klarlack. Val av skyddande lager Metallfinish: Lätt klarlack (matt eller satin) för att skydda ytan. Spegelblank bilfinish: Klarlack eller bilvax för att ge djup och skydd. Applicera tunt, i flera lager om det behövs, låt torka mellan lagren. Inspektera ytan igen Kontrollera under starkt ljus. Små repor eller ojämnheter kan fortfarande finnas. Mindre defekter kan korrigeras med mycket fin polermassa eller våtslipning på 3000+ grit innan slutligt skyddslager. Underhåll av finishen För högblank bilfinish: undvik starka kemikalier eller grov rengöring direkt efter polering. För metallfinish: lätt torkning med mikrofiberduk räcker ofta, klarlack skyddar mot oxidation eller fingeravtryck.
Att förbereda, spackla, slipa och polera handlar om tålamod och precision, det är det som förvandlar en bra modell till en imponerande modell. Känn efter hur ytan känns och se hur små detaljer verkligen lyfter ditt bygge. Vi hoppas att guiden ger dig både tekniker och inspiration, och har du idéer eller önskemål om nästa guide, tveka inte att höra av dig! HOBBYLAND
Fri frakt När du handlar för mer än 1000 kronor
Snabb leverans Du har din beställning inom 2 -3 dagar
Betala med Svea Beställ nu och betala senare med Svea
Hobbyland AB Instrumentvägen 2 info@hobbyland.se
Läs i webbläsaren |