C’est le moment de vérifier vos drisses, écoutes et amarres ! Voici nos conseils d’expert pour savoir exactement ce à quoi il faut faire attention.

NOUVEAU PROMO MON SVB

# Envie de grand Large ? Pensez à remplacer à temps vos drisses, écoutes et amarres !
Ohé Skipper; Qu’il s’agisse de drisses, d’écoutes ou d’amarres – un bon cordage reste un allié sûr à bord. Mais avant le début de saison, une vérification s’impose : tout est-il encore en bon état ou faut-il envisager un remplacement ? Découvrez nos conseils pour inspecter efficacement vos lignes et démarrez la nouvelle saison parfaitement équipé grâce à un cordage de qualité marine professionnelle.
VOIR LE GUIDE
## Qu'est-ce qu'une amarre de qualité ?

Une amarre de qualité se distingue par sa résistance à la rupture, sa souplesse et sa tenue aux UV. Son élasticité permet d’absorber efficacement les à-coups liés aux mouvements du bateau, assurant ainsi un amarrage à la fois sécurisé, durable et adaptable à toutes les conditions de mouillage.

## Les différents matériaux pour les amarres :
### 1. Amarres en polypropylène
Les amarres en polypropylène se distinguent par leur flottabilité et leur excellente résistance aux produits chimiques. Elles sont idéales pour un usage temporaire ou spécifique. Toutefois, leur durée de vie reste limitée, en raison d’une charge de rupture modeste ainsi qu’une résistance relativement faible aux UV et à l’abrasion.

GLEISTEIN Amarre GeoPROP
GLEISTEIN Amarre GeoPROP

### 2. Amarres en polyamide
Les amarres en polyamide offrent une excellente élasticité et une bonne résistance à l’abrasion. Plus extensibles que celles en polyester, elles sont également souples, faciles à manipuler et ne se vrillent pas. En revanche, elles ont tendance à absorber l’eau, ce qui peut entraîner un léger rétrécissement, et ne sont pas flottantes.

LIROS Amarre HANDY ELASTIC
GLEISTEIN Amarre double-tresse DOCK-TWIN

### 3. Amarres en polyester
Les amarres en polyester séduisent par leur grande solidité, leur bonne prise en main et leur excellente résistance à l’abrasion comme au rétrécissement. Peu sensibles à l’absorption d’eau et résistantes face aux rayons UV, elles constituent un choix adéquat pour un usage intensif. Cependant, leur faible élasticité limite leur capacité d’amortissement, et elles ne flottent pas.

GLEISTEIN Amarre DOCK-FLEX
GLEISTEIN ReBoB - Amarres à partir de bouteilles PET recyclées

### Amarres pré-épissées
Prêts à l’emploi et sans préparation : les amarres pré-épissées sont immédiatement opérationnelles. Équipées d’un œil épissé, d’un gainage cuir et d’un amortisseur intégré, elles offrent un gain de temps précieux et une sécurité optimale dès leur installation – parfaites pour ceux qui veulent naviguer sans compromis.
DÉCOUVRIR

### Comment choisir les bonnes amarres pour votre bateau ?
Quelles sont les qualités d’une bonne amarre ? Quel matériau choisir pour vos lignes d’amarrage ? Notre guide pratique vous accompagne pas à pas pour identifier les critères essentiels à considérer lors du choix de vos amarres.
VOIR LE GUIDE

## Voici comment reconnaître une drisse ou une écoute de qualité :

Des drisses et écoutes de qualité offrent un équilibre optimal entre solidité et maniabilité. Elles présentent un faible allongement, sont résistantes aux UV, à l’abrasion et à l’eau salée. Leur faible poids, leur diamètre réduit, leur souplesse et leur tenue en main les rendent particulièrement confortables à utiliser, sans risque de vrillage. Elles garantissent par ailleurs une excellente charge de travail et de rupture.

## Les différents matériaux pour les drisses et écoutes
### 1. Drisses et écoutes en polyester
Le polyester offre un excellent rapport qualité/prix et une grande souplesse, même en cas d’utilisation intensive. Ce type de cordage convient particulièrement bien aux voiliers de croisière, notamment pour les systèmes de grand-voile manuels et les génois à recouvrement, grâce à sa fiabilité et sa durabilité.

GLEISTEIN Cordage universel Tasmania SC
LIROS HERKULES VISION

### 2. Drisses et écoutes avec gaine polyester et âme en Dyneema
Ein Tauwerk mit Dyneema-Kern und Polyester-Mantel vereint mehrere positive Eigenschaften. Der Dyneema-Kern überzeugt durch seine hohe Zugfestigkeit und die geringe Dehnung, wodurch er die Hauptlast trägt. Der Polyester-Mantel sorgt hingegen für eine gute Griffigkeit und schützt den Kern effektiv vor Abrieb und äußeren Einflüssen.

GLEISTEIN CRUISE XP
LIROS RACER
GLEISTEIN Cordage universel ReLite

### 3. Drisses et écoutes en 100 % Dyneema
Les cordages fabriqués entièrement en Dyneema se distinguent par leur très haute résistance et leur extrême légèreté, ce qui en fait un choix idéal pour les applications les plus exigeantes. Grâce à leur faible allongement, ils conservent une parfaite stabilité dimensionnelle même sous forte charge.a
DÉCOUVRIR LES CORDAGES 100 % DYNEEMA
### Comment calculer la longueur de vos drisses ?
En règle générale : 2 × la hauteur du mât + la distance jusqu’au cockpit (en mètres) Astuce SVB : Pour prolonger la durée de vie de vos drisses, il est conseillé de choisir des longueurs légèrement supérieures dès l’achat. Cela permet de raccourcir chaque année la partie fixée au mousqueton de drisse, afin de ménager les zones les plus sollicitées au niveau des poulies de renvoi et des coinceurs.

### Suivez-nous :

### Pourquoi choisir SVB ?

Livraison rapide dans le monde entier
95 % des articles disponibles immédiatement en stock
Une expérience d’achat unique

svb-marine.fr info@svb-marine.fr 01 84 88 45 98
SVB - Spécialistes de l'équipement nautique 25-27 rue Gelsenkirchener 28199 Brême TVA intracommunautaire DE 8125 91 201 Directeur Général: Thomas Stamann RCS Brême, Allemagne HRB 18253

Vous recevez cet e-mail sur xxx@ureader.com car vous êtes inscrit à la newsletter générale de SVB. Dans cette newsletter, vous recevez régulièrement des informations sur les produits et des conseils de la part de SVB. Vous ne souhautez plus recevoir d’e-mails de ce type à l’avenir ? Vous pouvez vous à tout moment.
Se désinscrire

​
Click on me