Tous les feux de navigation essentiels expliqués simplement – avec notre guide, gardez le cap en toute sécurité !

NOUVEAU PROMO MON SVB

# Feux de navigation à bord
Ohé Skipper ! Que vous naviguiez de nuit, par brouillard ou avec une visibilité réduite, une bonne signalisation à bord est essentielle pour votre sécurité et celle des autres navigateurs. Mais quels feux sont obligatoires ? Où doivent-ils être installés ? Et quelles sont les règles spécifiques aux voiliers ou bateaux à moteur ? Dans notre guide complet sur les feux de navigation pour voiliers et bateaux à moteur, vous découvrirez tout ce qu’il faut savoir afin de pouvoir naviguer en toute sécurité et d'être bien visible à tout moment.
DÉCOUVRIR LE GUIDE
## Quels feux de navigation sont obligatoires ?

### 1. Feux de position latéraux
Les bateaux doivent être équipés d’un feu de position latéral rouge à bâbord et d’un feu vert à tribord.Ces feux éclairent vers l’avant et sur le côté, chacun sur un angle de 112,5°, et indiquent la direction de déplacement du navire.

## ASTUCE !
Sur les navires de moins de 20 mètres de longueur, les deux feux de position latéraux distincts peuvent être remplacés par une lanterne bicolore combinée. Celle-ci doit être installée au centre de l’axe longitudinal du bateau, à la proue.

HELLA MARINE Feux de navigation NaviLED® PRO
AQUA SIGNAL Feux de navigation série 34

### 2. Feux de poupe
Le feu de poupe est un feu blanc qui éclaire vers l’arrière sous un angle de 135°. Il est installé au centre de la poupe et sert à rendre le bateau visible depuis l’arrière.

AQUA SIGNAL Feu de poupe à LED Série 34
HELLA MARINE Feu de poupe NaviLED® PRO

### 3. Feux de navigation
Les voiliers naviguant à la voile et mesurant moins de 20 mètres peuvent utiliser une lanterne combinée intégrant les feux de position latéraux rouge et vert ainsi qu’un feu de poupe blanc. Ce feu tricolore est généralement installé en tête de mât afin d’optimiser la visibilité.

AQUA SIGNAL Feu tricolore à LED, série 34
HELLA MARINE NaviLED® TRIO feu tricolore

### 4: Feux de tête de mât
Les bateaux à moteur doivent être équipés d’un feu de tête de mât blanc (ou feu de mât), qui éclaire vers l’avant et sur les côtés sur un angle de 225°. Il doit être installé au moins un mètre au-dessus des feux de position latéraux et indique que le bateau est propulsé par moteur.

HELLA MARINE NaviLED® PRO tête de mât
AQUA SIGNAL Feu de tête de mât à LED, série 34

### 5. Feux de mouillage
Les voiliers et bateaux à moteur au mouillage doivent, si nécessaire, afficher un feu de mouillage blanc à 360°. Ce feu éclaire dans toutes les directions et garantit que le bateau reste parfaitement visible dans l’obscurité ou lorsqu’il est à l’arrêt.

HELLA MARINE Feu de mouillage NaviLED® 360 PRO
AQUA SIGNAL Feu de mouillage Série 34

### Signalisation lumineuse à bord des bateaux
Quand faut-il allumer les feux de navigation à bord ? Quelles sont les règles en vigueur concernant la signalisation lumineuse à bord ? Découvrez toutes les informations essentielles sur les feux de navigation pour votre voilier ou votre bateau à moteur dans le guide SVB dédié à la signalisation lumineuse.
DÉCOUVRIR LE GUIDE

### Ai-je besoin d’autres moyens de signalisation visuelle à bord ?
En plus des feux de navigation obligatoires, il existe également des moyens de signalisation visuelle diurne qui sont, selon la situation, obligatoires :

Boule de mouillage
Lorsque vous jetez l’ancre, vous devez hisser une boule de mouillage noire afin d’indiquer votre position aux autres embarcations.
DÉCOUVRIR LE PRODUIT

Marque cônique noire
Les voiliers utilisant leur moteur doivent arborer une marque cônique noire pointe vers le bas pour indiquer qu’ils naviguent également au moteur et non uniquement à la voile.
DÉCOUVRIR LE PRODUIT

### Suivez-nous :

### Pourquoi choisir SVB ?

Livraison rapide dans le monde entier
95 % des articles disponibles immédiatement en stock
Une expérience d’achat unique

svb-marine.fr info@svb-marine.fr 01 84 88 45 98
SVB - Spécialistes de l'équipement nautique 25-27 rue Gelsenkirchener 28199 Brême TVA intracommunautaire DE 8125 91 201 Directeur Général: Thomas Stamann RCS Brême, Allemagne HRB 18253

Vous recevez cet e-mail sur xxx@ureader.com car vous êtes inscrit à la newsletter générale de SVB. Dans cette newsletter, vous recevez régulièrement des informations sur les produits et des conseils de la part de SVB. Vous ne souhautez plus recevoir d’e-mails de ce type à l’avenir ? Vous pouvez vous à tout moment.
Se désinscrire

​
Click on me