Uma solução completa com a facilidade da limpeza sem fios.

Ver no browser
# Limpeza multifuncional potente 2 em 1. Para vários tipos de superfície
Um aspirador 2 em 1 versátil e prático, ideal para limpar eficazmente diferentes superfícies da sua casa. A escova TriAction, para superfícies secas e molhadas, remove manchas e líquidos em pavimentos duros, enquanto a unidade manual portátil é perfeita para sofás e colchões.
Comprar agora
# Principais benefícios
Limpeza imbatível de superfícies secas e molhadas, num único aspirador
Escova TriAction potente. Remove até 99% dos resíduos*
Sistema automático de limpeza e secagem
# Limpeza imbatível de superfícies secas e molhadas, num único aspirador
O motor inverter de última geração, com uma potência de até 18.800 Pa**, alimenta o sistema DualSpray e os rolos DualBrush da escova, permitindo a remoção eficaz de todas as manchas e líquidos numa só passagem***. Possibilidade de limpar até 150 m² ou até 35 minutos** de forma contínua com uma única carga.
Comprar agora
# Escova TriAction potente. Remove até 99% dos resíduos*
A nova escova TriAction, equipada com rolos DualBrush, limpa facilmente manchas e líquidos em pavimentos duros. Pode também ser utilizada como aspirador mesmo com o depósito de água vazio, removendo até 99%* dos resíduos secos em pavimentos duros.
Comprar agora
# Sistema automático de limpeza e secagem. Sempre limpo e pronto a usar
Mantenha o seu aspirador higienizado sem esforço. Após encaixar o aparelho na base, o sistema automático de limpeza lava e seca automaticamente os rolos DualBrush. Estes são enxaguados a uma velocidade de 700 rpm e secos a uma temperatura de até 70 °C, eliminando odores e resíduos.
Comprar agora
# Links úteis
Manuais do utilizador
MyAEG
Limpeza e Acessórios
MyAEG
Manuais do utilizador
Limpeza e Acessórios
# Challenge the expected
# Adicione-nos ao seu livro de endereços
* Com base em testes internos de acordo com a norma IEC 62885-4, referente à taxa de recolha de porcas e parafusos de tamanho M3. ** Desempenho da unidade manual no modo Boost *** Com base em teste interno segundo a norma IEC 62885-6, Secções 5.1 e 5.2. Medição realizada com os sistemas de pulverização internos e externos ativos. ***Área de cobertura medida com base em testes internos da Electrolux. O depósito de água deve ser reabastecido após 25 minutos de utilização. Autonomia calculada segundo teste interno conforme ASTM/IEC 62885-6.
Este e-mail foi enviado para xxx@ureader.com. Se não pretende continuar a receber estes emails da AEG, deve editar as suas preferências ou cancelar a subscrição. Copyright © 2025 AB AEG | Disclaimer | Privacidade