Préparez votre bateau pour une nouvelle saison sur l'eau !

Nouveau
Promo
Mon SVB

# Redonnez une seconde jeunesse à votre carène !
Ohé skipper, Parmi les tâches essentielles de préparation de la saison, l'entretien de votre carène et le retrait de l’ancien antifouling figurent en tête de liste. Avec les bons outils et techniques, ces étapes deviennent bien plus simples. Découvrez dès maintenant notre guide complet sur comment bien retirer l’antifouling
CONSULTER LE GUIDE SUR L'ANTIFOULING »

## Dites adieu à l'ancien antifouling !
Si votre ancienne couche d’antifouling est endommagée ou trop épaissie, il faut la retirer. Avec les bons outils, cette étape devient un jeu d'enfant !

Grattoir à peinture SCAPER Pour enlever rapidement les restes de peinture et d'antifouling.
TERCOO Disque triple Adapté pour différentes surfaces

INTERNATIONAL Décapant INTERSTRIP AF Élimination efficace et rapide de l’ancien antifouling.
SEATEC Éponge à poncer Disponible en plusieurs grades de rugosité pour un ponçage efficace.

Retirer l'antifouling – Voici comment faire
Dans notre vidéo, nous vous montrons concrètement comment retirer l'antifoulling pour un résultat parfait !
ACCÉDER À LA VIDÉO »

## Réparer et protéger votre carène
Avant d'appliquer le nouvel antifouling, il est essentiel de réparer les éventuelles rayures et dommages sur la coque. La résine époxy, une fois durcie est imperméable, ce qui assure une surface lisse et donc idéale pour les réparations en fibre de verre sous la ligne de flotaison.

SEATEC Mastic Epoxy Résistant à l’eau et aux huiles
INTERNATIONAL Enduit Watertite À utiliser sur polyester, métaux et bois

SEATEC Mastic époxy chargé de fibre Parfait pour combler les irrégularités
SEATEC Tissu de verre Pour des stratifications solides et durables

WEST-SYSTEM Résine époxy 105 et durcisseur rapide 205 Durcissement rapide et résistance optimale
SEATEC Résine époxy Pour le revêtement de surfaces

Guide sur la résine époxy
Dans notre guide, vous trouverez des conseils d'utilisation et des astuces de traitement autour de la résine époxy.
CONSULTER LE GUIDE »

## Les primaires
Le bon primaire assure une adhérence optimale et protège votre coque. Qu'il s'agisse de bois, de métal ou de plastique renforcé de fibres de verre. Avec le primaire approprié, vous créez la base idéale pour des revêtements et des réparations durables.
VOIR PLUS DE PRIMAIRES »

SEATEC Primaire Epoxy EPOTEC Protège contre l’osmose et la corrosion
INTERNATIONAL Primaire mono-composant PRIMOCON Primaire mono-composant idéal pour les zones immergées

INTERNATIONAL Primaire époxy bi-composant GELSHIELD 200 Protection contre l’osmose
HEMPEL Primaire mono-composant UNDERWATER PRIMER Primaire mono-composant idéal pour les zones immergées

## Antifouling
Protégez votre bateau contre les salissures et autres dépôts ! Un bon antifouling protège efficacement votre bateau des algues et des coquillages, assure une surface lisse et votre bateau restera facile à manœuvrer dans l'eau.
VOIR PLUS D'ANTIFOULING »

HEMPEL Antifouling sans biocide SILIC ONE Antifouling sans biocide à base d'hydrogel
SEATEC Antifouling film fin GTI 30 / graphite Antifouling efficace grâce à un film fin de PTFE.

INTERNATIONAL Antifouling à matrice dure VC OFFSHORE EU Convient pour les eaux particulièrement salissantes
SEATEC Antifouling auto-polissant STANDARD PRO Antifouling universel autopolissant

SUIVEZ-NOUS :

svb-marine.fr info@svb-marine.fr 01 84 88 45 98
SVB - Spécialistes de l'équipement nautique 25-27 rue Gelsenkirchener 28199 Brême TVA intracommunautaire DE 8125 91 201 Directeur Général: Thomas Stamann RCS Brême, Allemagne HRB 18253

Vous recevez cet e-mail sur xxx@ureader.com car vous êtes inscrit à la newsletter générale de SVB. Dans cette newsletter, vous recevez régulièrement des informations sur les produits et des conseils de la part de SVB. Vous ne souhautez plus recevoir d’e-mails de ce type à l’avenir ? Vous pouvez vous à tout moment.
Se désinscrire

​
Click on me