Remplacez les vieux raccords corrodés et empêchez les fuites dans votre bateau

Remplacez les vieux raccords corrodés et empêchez les fuites dans votre bateau

Nouveau
Promo
Mon SVB

## Pour que tout soit étanche à bord : vérifiez vos vannes et vos raccords présents à bord !
Ohé skipper! Avant votre première sortie de la nouvelle saison, vérifiez vos vannes, robinets à boisseau sphérique et passe-coque, et assurez un maximum de sécurité et d’efficacité à bord. Découvrez notre sélection de vannes et de raccords, qui ont été conçus spécifiquement pour satisfaire aux exigences imposées aux bateaux. Les matériaux de grande qualité dans lesquels ils sont réalisés et leur finition précise garantissent une grande durée de vie et un fonctionnement fiable des vannes et des raccords.
VERS LES VANNES ET RACCORDS »

## Raccords en plastique
Les raccords en plastique savent convaincre par leur grande flexibilité et leur poids réduit, et ils conviennent parfaitement pour les installations modernes
DÉCOUVRIR MAINTENANT TOUTES LES VANNES EN PLASTIQUE ET TOUS LES RACCORDS »

TRUDESIGN Robinets à boisseau sphérique / plastique D’une grande durée de vie et fiables, disponibles dans différents diamètres
TRUDESIGN Passe-coque / en 2 couleurs Mise en place aussi bien dans la zone des œuvres mortes que dans celle des œuvres vives, disponibles dans différents diamètres de filetage

TRUDESIGN Raccord coudé Raccord coudé à 90°. Avec filetage intérieur et filetage extérieur, en composite nylon robuste
TRUDESIGN Raccord droit En plastique renforcé de fibre de verre, livrable dans différentes tailles

## TRUDESIGN
Les vannes de coque de la marque TRUDESIGN sont réalisées dans des plastiques polymères à haute résistance aux chocs et elles conviennent parfaitement pour être utilisées au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.
Les vannes de coque TRUDESIGN savent convaincre par : Leur grande résistance, pour un poids réduit Leur résistance aux UV Leur résistance aux produits chimiques (carburant diesel, antifouling et autres) Leur résistance à la corrosion et à l’électrolyse Le fait qu’elles satisfont à la norme ISO 9093-2, confirmé par l’IMCI (International Marine Certification Institute) et le Bureau Veritas
DÉCOUVRIR MAINTENANT LES PRODUITS TRUDESIGN »

## Raccords en laiton
Les raccords en laiton sont caractérisés par leur fiabilité et leur précision. Ils sont parfaits pour les applications exigeantes impliquant de fortes charges.
DÉCOUVRIR TOUTES LES VANNES ET TOUS LES RACCORDS EN LAITON »

MAESTRINI Robinets à boisseau sphérique / laiton
Résistent à la corrosion et d’une grande durée de vie : robinet à boisseau sphérique en laiton, disponible dans différentes tailles
DÉCOUVRIR MAINTENANT »

MAESTRINI Passe-coque / laiton
Passe-coque robuste en laiton CR, disponible dans différents diamètres
DÉCOUVRIR MAINTENANT »

Frein-filet LOCTITE 577
Produit d’étanchéité de faible résistance pour une étanchéité et une sécurité optimales des filetages de vos tuyaux
DÉCOUVRIR MAINTENANT »

## Le conseil des experts SVB :
Le moment précédant la mise à l’eau est le meilleur moment pour vérifier l’étanchéité des vannes de coque et des passe-coque. Soyez attentif à la corrosion et aux souillures, et remplacez les vielles vannes et les vieux raccords en temps opportun.

## Raccords en bronze
Robustes, d’une grande durée de vie et résistants à la corrosion - Nos raccords en bronze de grande qualité constituent le choix parfait pour les applications exigeantes !
DÉCOUVRIR TOUTES LES VANNES ET TOUS LES RACCORDS EN BRONZE »

Robinets à boisseau sphérique / bronze Robinet à boisseau sphérique de grande qualité avec passage plein, en alliage de bronze résistant à l’eau de mer
MAESTRINI Passe-coque / bronze Passe-coque en alliage de bronze robuste. Convient parfaitement bien pour une utilisation permanente dans la zone des œuvres vives

## Vannes 2 voies et clapets anti-retour
Régulez et protégez le débit de liquide à bord - nos vannes 2 voies et nos clapets anti-retour vous permettent de le faire en toute sécurité et avec efficacité.
DÉCOUVRIR MAINTENANT TOUTES LES VANNES »

JABSCO Vanne 2 voies Vanne 2 voies robuste pour circuits d’eaux noires et de cale. Avec trois raccords de tuyaux 1½ pouce
TRUDESIGN Clapet anti-retour Clapet anti-retour robuste TRUDESIGN pour mise en place directement dans les conduites d’aspiration

## Faites effectuer l’entretien de vos gilets de sauvetage !
Pensez à l’entretien de votre gilet de sauvetage car, en fin de compte, votre sécurité passe avant tout ! Vous pouvez commander rapidement et commodément l’entretien de votre gilet de sauvetage chez SVB.
FAIRE EFFECTUER MAINTENANT L’ENTRETIEN DES GILETS DE SAUVETAGE »

SUIVEZ-NOUS :

svb-marine.fr info@svb-marine.fr 01 84 88 45 98
SVB - Spécialistes de l'équipement nautique 25-27 rue Gelsenkirchener 28199 Brême TVA intracommunautaire DE 8125 91 201 Directeur Général: Thomas Stamann RCS Brême, Allemagne HRB 18253

Vous recevez cet e-mail sur xxx@ureader.com car vous êtes inscrit à la newsletter générale de SVB. Dans cette newsletter, vous recevez régulièrement des informations sur les produits et des conseils de la part de SVB. Vous ne souhautez plus recevoir d’e-mails de ce type à l’avenir ? Vous pouvez vous à tout moment.
Se désinscrire

​
Click on me