Außerdem entdecken: 9100 PRO – Samsungs erste Consumer-SSD mit PCIe 5.0
͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿ ͏ ‌   ﻿

Newsletter-Ausgabe 1139 vom 20.03.2025 Wird dieser Newsletter nicht richtig angezeigt? » Zur Webseitenansicht
|  | iOS-App
|  | Android-App
|  | Instagram
|  | Facebook
|  | Blog
|  | Geizhals-Deals
Creality CR-Scan Raptor
Der Creality CR-Scan Raptor ist ein hochwertiger, tragbarer 3D-Scanner, bei dem nicht nur sieben Blaulicht-Laser zum Einsatz kommen, sondern auch Nahinfrarotlicht. Diese Kombination ist im Consumer-Sektor neu. Sie ermöglicht die präzise Erfassung von Objekten in allen Größen (5-2000 mm) mit hoher Messgenauigkeit auch bei wenig Umgebungslicht. Ein Mechanismus zur Bildstabilisierung für wackelfreies Scannen ist ebenfalls an Bord. Mit einem Gewicht von 372 g und der Anti-Rutsch-Beschichtung am Griff sollte der 3D-Scanner auch über längere Zeit gut in der Hand liegen.
Samsung SSD 9100 PRO, M.2
Die 9100 PRO SSD ist Samsungs aktuelles Spitzenmodell und gleichzeitig die erste hauseigene Consumer-SSD mit PCIe 5.0. Sie erreicht Lesegeschwindgkeiten von bis zu 14.800 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 13.400 MB/s und ist damit fast doppelt so schnell wie ihre Vorgängerin, die 990 PRO. Die 9100 PRO SSD ist mit und ohne Heatsink mit Speicherkapazitäten von 1 TB, 2 TB und 4 TB erhältlich. Im Laufe des Jahres sollen Modelle mit 8 TB folgen.
AMD Ryzen 9 9950X3D
Der AMD Ryzen 9 9950X3D ist der neue 16-Kern-Prozessor (32 Threads) mit 3D-V-Cache, der in die großen Fußstapfen des mittlerweile zwei Jahre alten Ryzen 9 7950X3D tritt. Die bedeutendste Veränderung — wie schon beim Ryzen 7 9800X3D — ist, dass der 3D V-Cache nun unter den CPU-Kernen statt darüber platziert ist. Dadurch verbessert sich die Wärmeabfuhr der Kerne zum Kühler erheblich, was letztlich höhere Taktraten (5.70GHz Turbotakt) ermöglicht und somit die Gesamtleistung steigert.
Über uns | Datenschutzerklärung | Werben auf Geizhals | Geizhals-Shopsystem
Impressum: Preisvergleich Internet Services AG Rothschildplatz 3 Top 3.01 1020 Wien
Kontakt: E-Mail: info@geizhals.at Tel.: +43 1 5811609 Fax: +43 1 5811609/55
| Handelsgericht Wien - Firmenbuchnummer 197241K - Firmensitz Wien Dieser Newsletter wurde per Web-Interface abonniert und mittels einer URL, die an deine Mail-Adresse geschickt wurde, bestätigt ("Double-Opt-in"). Um die Bilder und Infografiken unseres Newsletters direkt angezeigt zu bekommen, füge die Absender-Adresse zu deinen Kontakten hinzu. -- Weiters kannst du dich hier vom Newsletter abmelden. -- |