180° detectiehoek en 8 meter bereik‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

Schakelmateriaal
Groepenkasten
Verlichting
Rookmelders
Nooit meer in het donker zoeken naar de lichtschakelaar! Met deze bewegingsmelder van Lumiko schakelt u automatisch uw verlichting aan wanneer u een donkere ruimte in loopt. De bewegingsmelder heeft een detectiehoek van 180° met een straal van maar liefst 8 meter. Hierdoor is het bijna onmogelijk om de detector ongezien te passeren. Een unieke eigenschap van deze bewegingsmelder is de 2-draads aansluiting waarmee u zeer eenvoudig uw bestaande schakelaar kunt vervangen door deze bewegingsmelder en geen gedoe heeft met extra bedrading. De bewegingsmelder past in een inbouwframe van zowel 50 x 50 mm als 55 x 55 mm en is daarmee geschikt voor onder andere Gira E2 en Jung A550 schakelmateriaal. De melder is makkelijk te installeren in een inbouwdoos voor een normale lichtschakelaar, Ideaal voor bijvoorbeeld uw toiletruimte, trap of garage!
Lumiko IB-PIR-LED bewegingsmelder IB-PIR-W/LED-ZW Bewegingsmelder inbouw wand 180° zwart
Pak deze weekdeal
Deze aanbieding is geldig t/m dinsdag 1 juli 2025
Bekijk nu onze folder boordevol inspiratie! Bij Elektrototaalmarkt hebben wij een uitgebreid assortiment aan elektronica voor buiten. Bekijk onze folder voor een greep uit ons assortiment.
Bekijk de folder
9,4 / 10
Hoge tevredenheid
1 werkdag
Ma. t/m vr. voor 21.00 uur besteld, in 1 dag thuis
Gratis
Gratis verzending boven €150,-
Elektrototaalmarkt onderdeel van: E-Shop B.V. Canadabaan 18A 5388 RT Nistelrode KvK: 66558212 BTW: NL856007332B01 📞 0412 61 55 52 📩 info@elektrototaalmarkt.nl
Klantenservice Betaalmogelijkheden Levering Garantie Retour / annuleren Service Account
Copyright © 2025 Elektrototaalmarkt.nl