Rc-shop.no leverer de beste rc-produktene 🤩

View this email in your browser
KUNNSKAP, SERVICE OG ERFARING ER VÅR STYRKE!
ÅPNINGSTIDER MAI
Sjekk ut nettbutikken for gode tilbud på både rc-biler, fly og utstyr. Vi har også fått inn noen spennende nyheter for våren. 👉 Klikk deg inn og se tilbudene
GÅ TIL NETTBUTIKKEN
E-flite P-51D Mustang 1.0m er en flott "neste steg etter en trainer"-modell for piloter som ønsker å lære å fly krigsflymodeller. Det er et enklere og rimeligere alternativ til større 1,2+ meter «fullsize» P-51-modeller, som også gjør det perfekt for erfarne piloter som er interessert i bekymringsfri skala og sportsflyging! I Boksen : E-flite P-51D Mustang 1.0m med: Spektrum børsteløs Outrunner-motor (installert) Spektrum Digital, metalldrevne servomotorer (installert) E-flite 30A telemetri-kompatibel børsteløs ESC (installert) Spektrum AR631+ 6-kanals mottaker med AS3X+ ® og SAFE® Select (installert) Nødvendig tilbehør: Full-range 4–5+ kanaler Spektrum DSMX/DSM2-kompatibel sender 3S 11.1V eller 4S 14.8V 1300–2200mAh LiPo med EC3- eller IC3-kontakt Kompatibel LiPo-lader Omtrentlig monteringstid : Mindre enn 1 time Batteri : Solgt separat Lader : Solgt separat Fullføringsnivå : Bind-N-Fly Grunnleggende Kontakttype : IC3 ESC-type 30-amp telemetri-kompatibel ESC Flaps : Nei LiPo-kompatibilitet : 3S, 4S Materiale : EPO Minimum påkrevd radio : Full-range 4–5+ kanaler Spektrum DSMX/DSM2-kompatibel sender Motortype : Børsteløs Elektrisk Produktlengde : 34,6" (878 mm) Produktvekt : Uten batteri: 30 oz (850g) / Med batteri: 38 oz (1069g) Mottaker : Inkludert Anbefalt motorbatteri : 3S 11.1V eller 4S 14.8V 1300-2200mAh 30C LiPo med IC3- eller EC3-kontakt Ferdighetsnivå : Nivå 2 - NS Reulator/ESC : Inkludert Teknologi : AS3X+, SAFE Select, Smart Transmitter File Fargepalett : Sølv Vingespenn : 39,4" (1002 mm)
2.632,- 3.290,- -20%
KJØP
# FS-GT5 - 6-kanal AHFDS 2.4GhZ Radio og FS-BS6 Gyromottaker
Rimelig 6 kanals radio med 6 kanals motaker som har innebygd gyro og failsafe muligheter. Flysky FS-GT5 gir deg alt du ønsker i en computer radio for bil! Samme hvilken biltype så finner du rett program, og med 6 kanaler tilgjengelig samt et godt utvalg brytere og slidere kan man få til det meste av miksinger, gyro, svingmoduser, winch, lys etc. Leveres med BS6 gyromottaker (valgfritt å bruke), samt et ekstra tykkere grep for de med store hender. Krever 4stk AA-batterier. Passer til Båt og bil Oppløsning 4096 Rekkevidde ca 200m Skjerm Opplyst 52x34mm LCD 20 modell minner
1.495,-
KJØP
# 1/10 BIG ROCK V4 223S DSC Brushless 4WD Monster Truck RTR
ARRMA BIG ROCK 223S BLX 4X4 i 1/10-skala har alt du leter etter i din første børsteløse monstertruck. Det store førerhuset tilbyr imponerende gatestil. Legendarisk ARRMA-holdbarhet og all-road dBoots RAGNAROK-dekk utvider bashing-territoriet ditt til å inkludere grusveier, stier og til og med gjørmete løyper. Det er også en eksepsjonell verdi - etter hvert som du får erfaring, kan du enkelt øke hastighetspotensialet til over 50 mph uten å kjøpe oppgraderinger eller bytte kjøretøy.
4.949,-
KJØP
Tamiya 58546 1/12 Vanessas Lunch Box CW-01 Black Edition Kit Byggesett av Tamiya Vannesas Lunch Box du trenger i tillegg for å få komplett bil, radio/motaker/servo, batteri og lader. 1 x servo anbefalt minst 6.5kg Radio/Motaker Batteri og Lader 7.2V Nimh eller *7.4V Lipo(2S) Lader for valgt batteri Inkludert THW1060 regulator. Skal bilen brukes anbefales det å kulelagre den:
1.899,-
KJØP
# 1/10 SCX10 III 1987 Toyota SR5 4X4 Brushed Rock Crawler RTR
1/10 SCX10 III 1987 Toyota SR5 4X4 Brushed Rock Crawler RTR Offisielt lisensiert 1987 Toyota SR5 Xtra Cab-karosseri – Axials første 1/10-skala Toyota med autentiske skaladetaljer Trail-Gear AR45P portalaksler – Lisensierte fabrikkhus for overlegen klaring og autentisitet Klipsløst karosserimonteringssystem – Rent skala-utseende med enkel tilgang til chassiset SCX10 III stål C-kanal chassis – Bevist plattform med redusert fleksibilitet og presisjonsfjæring Klar til bruk med Spektrum elektronikk – komplett pakke, bare legg til batteri og lader Nødvendig tilbehør: (1) 2-3S LiPo-batteri med IC3-kontakt (1) Kompatibel LiPo-lader
5.299,-
KJØP
# 1/30 SCX30 Jeep Wrangler JLU 4x4 Crawler RTR
Axial-designteamet hadde to prioriteringer i tankene da de utviklet SCX30 RC crawler-plattformen. Det måtte være lite og det måtte være høyytelse. Som den klare SCX30 Jeep Wrangler JLU RTR beviser, oppnådde teamet sitt oppdrag. I 1/30 skala er Jeep JLU perfekt størrelse for å krabbe på en stasjonær sykkel eller over utendørs grus- og steinstier. Den leverer også spennende dimensjonale utseender og overdimensjonert ytelse til en svært rimelig pris.
1.449,-
KJØP
# FlySky-FS-i6X 10 kanals 2.4Ghz Sender med Motaker FS-iA10B
Hendig og nett 10 kanals radio for nybegynner og mindre hender, ligger godt i hendene og lett aksess til brytere og stikker. En fin radio med enkel og oversiktlige programmeringsmuligheter. FS-i6X er en sender bygget for fastvinge / glider / helikopter moduser. Med AFHDS 2A-protokollen, oppgraderingsmulighetersamt kinesiske og engelske programversjoner. Drives med 4 x AA, kan fint også brukes på RC-lastebil, Båt eller hva man måtte ønske. Radioen har modellminne for 20 modeller.
1299,-
KJØP
# 1/16 Arrma Mini Kraton 3S DSC 4x4 Børsteløs ARTR
ARRMA MINI KRATON 3S BLX 4X4 er satt opp med rå børsteløs kraft i en kompakt ramme. PowerGuard lar deg kjøre 3S-batterier på lavere hastigheter for 50 % mer kjøretid, og deretter låse opp full 3S-villskap med PowerKey. Tøff, smidig, klar til å dominere. Halvparten så stor. Dobbel holdning. HELT KRATON. Inkludert i esken: (1) MINI KRATON 3S BLX 4x4 Børsteløs 1/16 skala Speed Monster Truck RTR (1) Spektrum SLT børsteløs 2-i-1 40A ESC og mottaker med DSC og PowerGuard (1) Spektrum BLX SPMXSM4900 Firma 3000KV 2848 børsteløs motor (1) Spektrum 2,4 GHz SLT2 2-kanals sender (4) AA-senderbatterier (1) Instruksjonsmanual Nødvendig tilbehør : 2-3S lipobatteri med max mål 112x34x23mm og iC2 kontakt (evnt adapter) Lader til valgt batteri
3.399,-
KJØP
SE ALLE JUBILEUMS-TILBUD HER
E-post : post@rc-shop.no
Tlf: 62122561
Copyright (C) 2024 Løten RC-Shop AS. All rights reserved.