Les meilleurs mastics et colles pour chaque défi

Nouveau
Promo
Mon SVB

# Solides, étanches, fiables – les meilleurs colles et mastics pour votre bateau !
Ohé skipper, Que ce soit pour sceller, coller ou étanchéifier – à bord, tout doit être parfaitement maintenu ! Assurez-vous maintenant et vérifiez les joints et collages de votre bateau. SVB vous propose des colles et mastics puissants pour chaque application.

DÉCOUVRIR PLUS DE COLLES ET MASTICS >>

# COLLES
Pour chaque défi à bord : découvrez nos colles spécialement conçues pour le milieu marin – solides, résistantes aux intempéries et idéales pour des assemblages durables en mer !
DÉCOUVREZ D'AUTRES ADHÉSIFS »

SIKA Mastic colle Sikaflex - 292i / joint
Universel et résistant à l'eau de mer
SIKA Colle-joint marine Sikaflex - 295 UV
Pour faire les joints des vitres en plastique, résistante aux UV

PANTERA Colle structurelle MS3000 / 60 V2
Adhésif de construction élastique, utilisation polyvalente
TIKAL Colle-joint TIKALFLEX clear 10
Pour coller et étancheifier, à l'intérieur et à l'extérieur

### REMARQUE : Lorsque vous utilisez des adhésifs et des produits d'étanchéité, mieux vaut vérifier avant l'utilisation, l'adhérence et la compatibilité des matériaux - de préférence en effectuant des tests avec les matériaux d'origine dans des conditions réelles.

# SOLVANTS
Protégez votre bateau de l'eau et des intempéries ! Découvrez des produits d'étanchéité de haute qualité - durables, flexibles et parfaits pour une utilisation maritime.
DÉCOUVRIR PLUS DE MASTICS »

SIKA Mastic colle Sikaflex - 291i / joint
Pour l'étanchéité et le jointoiement, très résistant et élastique.
SIKA Joint marine 591
Résistant aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur

TIKAL Colle-joint TIKALFLEX contact 12
Mastic-colle polyvalent pour le verre, l’acrylique, le polyester, le bois et le métal.
SIKA Sikaflex 522 - Joint colle
Résistant aux UV et aux intempéries, utilisation polyvalente

Venez vous rendre visite au NAUTIQUE DE ST MALO !
Notre équipe française vous attend au stand QUAI N°25 du 24 au 27 avril !
TOUTES LES INFOS ICI »

# TOUT POUR FAIRE LES JOINTS
Les joints de pont sont spécialement conçus pour l’étanchéité des ponts en teck. Ils offrent une excellente adhérence, une grande résistance aux intempéries et une élasticité adaptée aux contraintes du bord.
DÉCOUVRIR PLUS DE MASTICS POUR JOINTS »

SIKA Joint de calfatage Sikaflex 290DC PRO / 300 ml
Mastic polyuréthane, résistant aux UV et à l’eau de mer.
YACHTCARE Mastic époxy bicomposant
Pâte époxy à deux composants, idéale pour le remplissage des joints.

PANTERA Joint de pont SEA LINE 1000 DC / noir
Mastic silicone pour joints de pont, élastique et durable.
PANTERA Joint de pont MD3000/30 V3
Joint spécialement conçu pour les ponts en bois, ultra-flexible et résistant aux déformations.

### Conseil SVB : Si il y a déjà des joints en place, il est essentiel de vérifier leur compatibilité avec le nouveau produit. Un test de combustion peut vous aider : si la masse brûlée laisse une cendre blanche, il s'agit d'un mastic silicone.

# Accessoires
Du lisseur de joints au pistolet applicateur, retrouvez tout le nécessaire pour un collage et une étanchéité impeccable.
DÉCOUVRIR PLUS D’ACCESSOIRES »

TIKAL Jeu d'outils pour joints
Permet de lisser et façonner facilement les joints.

Pistolet à mastic PROFI
Convient aux cartouches de 310 ml.

PANTERA Bouchon pour cartouche
Permet de refermer hermétiquement les cartouches entamées.

SUIVEZ-NOUS :

svb-marine.fr info@svb-marine.fr 01 84 88 45 98
SVB - Spécialistes de l'équipement nautique 25-27 rue Gelsenkirchener 28199 Brême TVA intracommunautaire DE 8125 91 201 Directeur Général: Thomas Stamann RCS Brême, Allemagne HRB 18253

Vous recevez cet e-mail sur xxx@ureader.com car vous êtes inscrit à la newsletter générale de SVB. Dans cette newsletter, vous recevez régulièrement des informations sur les produits et des conseils de la part de SVB. Vous ne souhautez plus recevoir d’e-mails de ce type à l’avenir ? Vous pouvez vous à tout moment.
Se désinscrire

​
Click on me