👉 Επαγγελματικός ήχος για υπαίθριες γιορτές – AUDIOPHONY & Power Dynamics

Loud & Bright
Loud & Bright
“Χριστούγεννα με καθαρό, δυνατό ήχο – όπου κι αν στήσεις τη γιορτή!” Οι υπαίθριες αγορές, οι χριστουγεννιάτικες σκηνές και οι γιορτές θέλουν κάτι παραπάνω από φωτάκια ✨ Χρειάζονται καθαρό, γεμάτο ήχο που αντέχει στις καιρικές συνθήκες και καλύπτει μεγάλους χώρους. Με τα AUDIOPHONY PA και Power Dynamics, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματική μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση.
“Χριστούγεννα με καθαρό, δυνατό ήχο – όπου κι αν στήσεις τη γιορτή!” Οι υπαίθριες αγορές, οι χριστουγεννιάτικες σκηνές και οι γιορτές θέλουν κάτι παραπάνω από φωτάκια ✨ Χρειάζονται καθαρό, γεμάτο ήχο που αντέχει στις καιρικές συνθήκες και καλύπτει μεγάλους χώρους. Με τα AUDIOPHONY PA και Power Dynamics, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για επαγγελματική μόνιμη ή προσωρινή εγκατάσταση.
AUDIOPHONY EXT & ONDE Series
AUDIOPHONY EXT & ONDE Series
🔊 Σειρά AUDIOPHONY EXT – Projector Speakers Ιδανική για εξωτερικούς χώρους, πάρκα, πλατείες & εκδηλώσεις. Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες (IP65) και με ισχυρό, καθαρό ήχο σε 100V γραμμή.
🔊 Σειρά AUDIOPHONY EXT – Projector Speakers Ιδανική για εξωτερικούς χώρους, πάρκα, πλατείες & εκδηλώσεις. Ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες (IP65) και με ισχυρό, καθαρό ήχο σε 100V γραμμή.
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 8", tweeter 1,4", ισχύ 150W RMS, 400W max, λήψεις 100V στα 37,5/75/150W, διασπορά 90°x90°, απόκριση συχν. 80-18000, SPL: 118dB continuous, 124dB max, προστασία IP65. 300x302x345mm, 11kg.
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 8", tweeter 1,4", ισχύ 150W RMS, 400W max, λήψεις 100V στα 37,5/75/150W, διασπορά 90°x90°, απόκριση συχν. 80-18000, SPL: 118dB continuous, 124dB max, προστασία IP65. 300x302x345mm, 11kg.
Μάθε περισσότερα...
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 12", tweeter 1,7", ισχύ 300W RMS, 600W max, λήψεις 100V στα 50/100/200W, διασπορά 80°x80°, απόκριση συχν. 55-18000, SPL: 123dB continuous, 129dB max, προστασία IP65. 407x410x448mm, 20kg.
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 12", tweeter 1,7", ισχύ 300W RMS, 600W max, λήψεις 100V στα 50/100/200W, διασπορά 80°x80°, απόκριση συχν. 55-18000, SPL: 123dB continuous, 129dB max, προστασία IP65. 407x410x448mm, 20kg.
Μάθε περισσότερα...
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 15", tweeter 1", ισχύ 400W RMS, 800W max, λήψεις 100V στα 75/150/300W, διασπορά 80°x80°, απόκριση συχν. 50-18000, SPL: 129dB continuous, 135dB max, προστασία IP65. 498x501x596mm, 27,5kg.
Ομοαξόνικό ηχείο εγκαταστάσεων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 15", tweeter 1", ισχύ 400W RMS, 800W max, λήψεις 100V στα 75/150/300W, διασπορά 80°x80°, απόκριση συχν. 50-18000, SPL: 129dB continuous, 135dB max, προστασία IP65. 498x501x596mm, 27,5kg.
Μάθε περισσότερα...
Subwoofer 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 15", προστασία IP65, ισχύ 400W RMS, 800W max, λήψεις 100V στα 75/150/300W, ενσωματωμένο low pass filter 195Hz, SPL : 124 dB continuous, 130 dB max. 498x501x596mm, 25kg.
Subwoofer 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 15", προστασία IP65, ισχύ 400W RMS, 800W max, λήψεις 100V στα 75/150/300W, ενσωματωμένο low pass filter 195Hz, SPL : 124 dB continuous, 130 dB max. 498x501x596mm, 25kg.
Μάθε περισσότερα...
🎵 Σειρά AUDIOPHONY ONDE – Εσωτερικές & εξωτερικές εγκαταστάσεις. Κομψός σχεδιασμός, υψηλή απόδοση, σε λευκό ή μαύρο χρώμα. Κατάλληλα για ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, καφέ και κοινόχρηστους χώρους.
🎵 Σειρά AUDIOPHONY ONDE – Εσωτερικές & εξωτερικές εγκαταστάσεις. Κομψός σχεδιασμός, υψηλή απόδοση, σε λευκό ή μαύρο χρώμα. Κατάλληλα για ξενοδοχεία, εμπορικά κέντρα, καφέ και κοινόχρηστους χώρους.
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 5", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 40W, λήψεις 2.5/5/10/20W @100V, απόκριση συχν. 100-20000Hz, 98dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 270x170x168mm, 3kg
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 5", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 40W, λήψεις 2.5/5/10/20W @100V, απόκριση συχν. 100-20000Hz, 98dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 270x170x168mm, 3kg
Μάθε περισσότερα...
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 6,5", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 60W, λήψεις 5/10/20/40W @100V, απόκριση συχν. 90-20000Hz, 102dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 285x200x195mm, 3,5kg
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 6,5", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 60W, λήψεις 5/10/20/40W @100V, απόκριση συχν. 90-20000Hz, 102dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 285x200x195mm, 3,5kg
Μάθε περισσότερα...
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 8", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 80W, λήψεις 6,25/12,5/25/50W @100V, απόκριση συχν. 70-20000Hz, 105dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 382x262x240mm, 4,5kg
Ηχείο εγκαταστάσεων 2 δρόμων 100V/8Ω. Διαθέτει μεγάφωνο 8", tweeter 1", παθητικό radiator, ισχύ 80W, λήψεις 6,25/12,5/25/50W @100V, απόκριση συχν. 70-20000Hz, 105dB max SPL, διασπορά 90×80°, προστασία IP65, συνδέσεις Euroblock. 382x262x240mm, 4,5kg
Μάθε περισσότερα...
💡 Συνδύασε τα με τις αξιόπιστες oικονομικές σειρές ενισχυτών Power Dynamics. Για σταθερό ήχο και εύκολη συνδεσιμότητα με 100V συστήματα.
💡 Συνδύασε τα με τις αξιόπιστες oικονομικές σειρές ενισχυτών Power Dynamics. Για σταθερό ήχο και εύκολη συνδεσιμότητα με 100V συστήματα.
After Sales Support
Άμεση Διαθεσιμότητα
40 χρόνια εμπειρίας
Δωρεάν αποστολή άνω των 60€
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από το DJ-Shop πατήστε
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters από το DJ-Shop πατήστε